|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数 | 转盘伺服 | 上移线伺服 |
| PA100(刚性) | 1000 | 1000 |
| PA101（积分时间常数） | 10000 | 10000 |
| PA102（响应） | 200 | 300 |
| PA103（惯量比） | 150 | 170 |
| PA20E（齿轮比分子） | 4000 | 4000 |
| PA210（齿轮比分母） | 0 | 0 |
| PA500（使能） | 0100 | 0100 |
| PA000（方向） | 0000 | 0000 |
| PA50A（报警） | 0100 | 0100 |