|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 输出 | 名称 | 输入 |
| 拉线 | Y1 | 鸟嘴原点（电机） | X1 |
| 推线 | Y2 | 鸟嘴原点 | X2 |
| 移线 | Y3 | 鸟嘴终点 | X3 |
| 鸟嘴前后 | Y4 | 鸟嘴夹紧原点 | X4 |
| 推杆 | Y5 | 推杆原点 | X5 |
| 切刀 | Y6 | 推杆终点 | X6 |
| 鸟嘴夹紧 | Y7 | 拉线原点 | X7 |
| 夹线 | Y8 | 拉线终点 | X8 |
| 弹线 | Y9 | 移线原点 | X9 |
|  |  | 移线终点 | X10 |
|  |  | 推线原点 | X11 |
|  |  | 推线终点 | X12 |
|  |  | 脚踏 | X13 |
|  |  | 急停 | X14 |
|  |  | 弹线原点 | X15 |

捆线机IO表（后端）